**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-CC-006-2018**

**“BALIZAMIENTO DE VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ASEJ”**

Balizamiento adecuado y renovación señalética horizontal en área de vialidades, estacionamientos y rampas del mismo estacionamiento de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

**El licitante deberá ofrecer garantías sobre el servicio ofertado, así como en los materiales que se utilicen.**

**Deberá cotizarse con el siguiente material:**

**POLIUREA PURA POLIASPÁRTICA TIPO CLEARSEAL**

* Sella y protege las superficies.
* Embellece y realza superficies decorativas.
* Resistente UV y a la intemperie.
* Otorga mayor resistencia al desgaste.
* No amarillea y es transpirable.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALIZAMIENTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **descripción bienes** | **unidad** | **cantidad** |
| Raya de 10cm para cajón de estacionamiento y guiones color blanco o amarillo, incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 2450 |
| Cajón para minusválidos marcas en azul con símbolo (no incluye fondo), incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 15 |
| Cajón para embarazadas, marcas en rosa con símbolo (no incluye fondo), incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 5 |
| Símbolo de flecha sobre cuadro en color rojo, medidas 2.1x2.4 mts. c/u incluye material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 52 |
| Cruce peatonal a base de líneas intercaladas 40cm de ancho en color amarillo incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 49.65 |
| Línea de 20cm de ancho para señalización en piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 115.22 |
| Línea de 30cm de ancho para señalización en piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 300.52 |
| Línea 16cm para cruce peatonal en cebreado para señalización en piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas | ML | 48.52 |
| Flecha sencilla de diversas medidas, incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 2 |
| Guarnición 30cm tipo “L” en color rojo, incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | ML | 34.16 |
| Leyenda “EXCLUSIVO” para señalización en piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas, y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 1 |
| Leyenda de “ALTO” de 1.5 mts. Para señalización en piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 3 |
| Leyenda de “ALTO” 1.5 mts. De 46x46 cm en color rojo, incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo que necesite para su correcta ejecución. | PZA. | 2 |
| Leyenda de “TOTAL” 1.5 mts. Para señalización en piso, incluye materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA. | 2 |
| Aplicación de pintura en tope de plástico color negro. | PZA. | 762 |
| Borrador de cajón de minusválido con pintura negra. | PZA. | 2 |

**Garantías**

El proveedor adjudicado deberá presentar por escrito carta garantía en papel membretado por 3 años.