**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP-SC-021-2018**

**“REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL ARCHIVO HISTÓRICO”**

1. **Especificaciones del servicio:**
2. Reparación del desgaste que ha sufrido la superficie de aislamiento asfáltica, que se ubican en el estacionamiento y originan filtraciones de agua hacia el interior del archivo histórico.
3. Sellar la superficie horizontal, extendiéndolo sobre los pretiles, muros y dados de columnas del estacionamiento y extender hasta 40 cm de la superficie vertical.
4. Aplicar de membrana que permita la reparación de las grietas del concreto, que proporcione estabilidad en poco tiempo, para permitir el tránsito de los vehículos y el personal, sin necesidad de inhabilitar el área.
5. Aplicación de membrana Poliurea tipo Tecnocoat p-2049 que cuente con la capacidad de impermeabilizar, proteger y sellar la capa asfáltica ubicada por encima de la bodega del archivo histórico.
6. **Requerimientos de la ASEJ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD** | **CANTIDAD SOLICITADA** |
| Reparación de superficie de asfalto, pretiles, muros, dados y columnas | M2 | 350 |

1. **Requerimientos técnicos:**
2. El proveedor deberá acreditar que cuenta con el material solicitado y las herramientas para su aplicación adecuada.
3. El proveedor deberá ofertar garantías del servicio prestado.