**ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA LOS ANEXOS 1 Y 5**

**Propuesta Técnica y Económica**

1. **Requerimiento:**

Suministro, instalación, configuración y puesta a punto de una unidad de almacenamiento (servidor NAS) con 12 discos duros.

1. **Especificaciones técnicas mínimas requeridas:**

|  |  |
| --- | --- |
| Procesador | Intel Xeon D-1541.64-bit. |
| Chipset |  8 Core 2.1GHz. |
| Memoria | Mínimo Memoria 8GB RAM (ampliable hasta 64GB). |

|  |  |
| --- | --- |
| Bahías de disco | 12 bahías de disco duro (Expandible a 36 bahías / Hasta 648 TB). |

|  |  |
| --- | --- |
| Disco duro | 12 discos duros Hot Swap de 18tb 7200rpm para NAS. |
| Arreglos compatibles | JBOD.RAID 0.RAID 1.RAID 5.RAID 6.RAID 10. |
| Puertos de conexión | 4 puertos RJ45 Gigabit.2 puertos USB 2.0.2 puertos USB 3.0.2 puertos infiniband. |
| Sistema operativo | Synology DiskStation Manager (DSM) o superior. |

1. Obligaciones de los participantes
2. Mencionar marca, modelo y especificaciones en su cotización, todos los componentes deberán ser homogéneos y venir integrados de fábrica.
3. Podrá ofertar características superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser corroborado por el fabricante del dispositivo que se oferte como superior mediante carta.
4. Deberá presentar ficha técnica (Datasheet) del equipo ofertado con link de página oficial, en el cual pueda ser corroborada la información de acuerdo al número de parte entregado.
5. Entregar cartas de ser distribuidor autorizado por el fabricante.
6. Obligaciones del proveedor adjudicado:
7. Será responsable de la instalación, configuración y puesta a punto.
8. El equipo deberá entregarse en caja sellada al igual que sus accesorios.
9. No se recibirán equipos que no se encuentren separados por bien ni accesorios a granel.
10. No se recibirán bienes que no se entreguen completos en su totalidad con accesorios o que no cumplan con la ficha técnica de la licitación.
11. Se deberá hacer entrega en tiempo y forma estipulada de los equipos solicitados.
12. **Tiempo de entrega:**

Se deberá entregar el suministro, instalación, configuración y puesta a punto de la unidad de almacenamiento, 30 días naturales posteriores a la emisión del dictamen de fallo correspondiente, previa entrega de la orden de compra.

El equipo se entregará en las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, con domicilio en la avenida Niños Héroes, número 2409, colonia Moderna, C. P. 44190, Guadalajara, Jalisco, en el site de la torre Audire.

1. **Garantías:**
2. El proveedor deberá entregar por escrito dentro de su propuesta carta garantía en hoja membretada por un mínimo 2 años en partes, refacciones y en sitio.
3. El proveedor deberá entregar por escrito dentro de su propuesta carta garantía en hoja membretada del fabricante y/o distribuidor, por defectos y/o vicios ocultos, daños y/o perjuicios y en general, por la buena calidad del bien adjudicado.
4. Fianza de cumplimiento, en caso de que aplique.
5. **Forma de pago:**

El pago del servicio se realizará en una sola exhibición, por medio de transferencia electrónica de fondos, posterior a la entrega del bien a entera satisfacción de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco impactando la partida presupuestal **5151** Equipo de cómputo y de tecnología de la información.

1. **Anticipo:**

No se entregará anticipo.

1. **Vigencia de precios:**

Según lo establecido en las bases de la convocatoria.

1. **Normas:**

NO APLICA